Langkah-langkah menggunakan:

1. Install perangkat lunak yang akan digunakan

a. Wireshark/tshark

Tambahkan wireshark kedalam PATH agar perintah tshark dapat dijalankan

b. Matplotlib

*pip install matplotlib*

c. NetworkX

*pip install network*

1. Variabel *pcap, csv, image* berisi lokasi tempat file akan disimpan
2. Fungsi CaptureData():
3. Untuk melakukan capturing, lokasi penyimpanan file dan interface yang digunakan harus disesuaikan. Untuk memeriksa interface dapat menggunakan "tsark -D". Interface yang digunakan didalam *source code* adalah "\Device\NPF\_{330F3553-1DDF-4852-8CA8-86ECC4276E88}"
4. Durasi capturing data dapat diatur pada command "-a duration:120" dalam source code. Satuan durasi yang digunakan adalah detik.
5. Ukuran maksimal file *pcap* yang dapat disimpan tshark adalah 2GB.
6. Fungsi TransferFile():
   1. Host, username, password, dan lokasi file harus disesuaikan dengan penggunaan.